**Pasos para hacer una USB booteable.**

1. Abrir ventana de comandos cmd.
2. En la ventana escribimos “Diskpart” y enter.
3. Escribimos “List Disk” y enter.
4. Muestra una lista de discos (Disco 0, Disco 1, etc), localizamos el nuestro y tecleamos “Select Disk tal” y enter.
5. Escribimos “clean” y enter.
6. Escribimos “create partition primary” y enter.
7. Escribimos “active” y enter.
8. Escribimos “format fs=fat32 quick” y enter, esperamos a que de el 100% o terminado y enter.
9. Escribimos “assign” y enter.
10. Escribimos exit.

   
 